**BACCALAURÉAT GÉNÉRAL**

**Épreuve pratique de l’enseignement de spécialité physique-chimie Évaluation des Compétences Expérimentales**

Cette situation d’évaluation fait partie de la banque nationale.

# ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

|  |  |
| --- | --- |
| NOM : | Prénom : |
| Centre d’examen : | n° d’inscription : |

Cette situation d’évaluation comporte **cinq** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative tout au long de l’épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l’examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L’examinateur peut intervenir à tout moment, s’il le juge utile.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

# CONTEXTE DE LA SITUATION D’ÉVALUATION

Un

« Kachelofe »,

fou

r

ou

poêle

de

masse

en

carreaux

de

terre

cuite

vernissée,

est

un

poêle

typique

d'Alsace

e

t

des

pays

germaniques.

Il

s’agit

d’une

construction

massive

adossée

à

un

mur,

souvent

accompagnée

d’une

petite

banquette

pour

s’assoir,

et

dont

le

foyer

est

alimenté

en

combustible

depuis

une

autre

pièce.

La

fumée,

guidée

à

l’intérieur,

réchauff

e

la banquette et la pièce jusqu’à

douze heure

s

après l’extinction du combustible

.

***L’objectif***

***de***

***cette***

***situation***

***d’évaluation***


***est***

***d’étudier***

***un***

***matériau***

***susceptible***



***d’accumuler l’énergie dans le Kachelofe, afin que le transfert thermique dure relativement longtemps.***

**INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT**

# Principe d’un Kachelofe

*▪ La flambée*

Une flambée intense de plusieurs kilogrammes de bois s’effectue dans le foyer à très haute température.


*▪ Transfert thermique immédiat*

Une partie de l’énergie thermique est diffusée directement dans la pièce pendant la flambée, par rayonnement à travers la vitre et, sur certains modèles, par convection à travers des grilles d'air chaud.

*▪ Transfert thermique tardif*

Les fumées chaudes parcourent un circuit interne, réchauffant ainsi des matériaux accumulateurs qui stockent alors de l’énergie. Ceux-ci restituent ensuite lentement cette énergie à l’extérieur sous forme de chaleur.

*Exemple de durée de restitution d’un poêle de masse*



# Inertie thermique d’un matériau

Lorsqu'un matériau se trouve à l'équilibre thermique, sa température est fixe et les échanges d’énergie qu’il entretient avec son environnement sont équilibrés : il y a autant d’énergie reçue que d’énergie cédée. Si le matériau est soumis à une perturbation thermique, il évolue alors, plus ou moins rapidement, vers un nouvel état d’équilibre. Cette évolution est caractérisée par l’inertie thermique du matériau, elle-même quantifiée par deux grandeurs :

|  |  |
| --- | --- |
| La diffusivité thermique : 𝐷 = ρλ•𝑐  Elle caractérise la rapidité avec laquelle l’énergie thermique se transmet à travers l’épaisseur d’un matériau lorsqu’une différence de température est imposée entre ses faces. | L’effusivité thermique :  *E* =  Plus elle est élevée, plusλ • leρ •matériau𝑐 absorbe ou  cède rapidement l’énergie thermique reçue à sa surface. |

Avec :

* : la conductivité thermique du matériau en W∙m–1∙K–1 **o** λρ : masse volumique du matériau en kg∙m–3
* *c* : la capacité thermique massique du matériau en J∙kg–1∙K–1

# Données utiles

* Capacité thermique massique de l’eau : *ceau* = 4,18 J∙g–1∙K–1

|  |
| --- |
| fer = 7,86 g∙cm–3 |

* Capacité thermique massique du fer : *cfer* = 0,44 J∙g–1∙K–1
* Masse volumique du fer :

# TRAVAIL À EFFECTUER

1. **Propriétés des matériaux du Kachelofe** (5 minutes conseillées)

Lors de la fabrication d’un poêle de masse, on cherche un bon accumulateur, c’est-à-dire un matériau pour lequel la diffusivité est la plus basse possible et l’effusivité la plus élevée possible.

Que peut-on en conclure sur le produit de la capacité thermique massique par la masse volumique d’un matériau qui répondrait à ces critères ?

*D’après les 2 formules plus la capacité augmente plus la diffusivité thermique D diminue et plus l’effusivité thermique E augmente --> il faut que le produit soit le plus grand possible.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **APPEL facultatif** |  |
| 🖐 | **Appeler le professeur en cas de difficulté** | 🖐 |

On se propose par la suite de déterminer expérimentalement la masse volumique et la capacité thermique massique de morceaux de céramique.

1. **Détermination de la masse volumique du matériau en céramique** (15 minutes conseillées)

2.1.Proposer un protocole expérimental qui permette de déterminer la masse volumique du matériau à tester, en utilisant une éprouvette graduée, une balance et de l’eau.

1. *Peser la masse du matériau*
2. *Dans une burette, verser un certain volume d’eau (par exemple 50mL)*
3. *Introduire le matériau dans la burette et relever la différence de volume (admettons que le volume passe de 50mL à 60mL) afin d’obtenir le volume du matériau*
4. *Calculer la masse volumique à l’aide de la formule ρ=m/v (ATTENTION : la masse est en kg et le volume en m3 !! 1L= 103m3)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **APPEL n°1** |  |
| 🖐 | **Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté** | 🖐 |

2.2.Mettre en œuvre le protocole proposé et noter le résultat obtenu.

…………………………………………………………………………………………………..……….………..……………….. …………………………………………………………………………………………………..……….………..……………….

1. 3.Peser les morceaux de céramique proposés. On notera cette masse *m2*. Plonger ensuite les morceaux de céramique dans un bain d’eau. Faire chauffer jusqu’à ébullition. Maintenir l’ébullition. En attendant, traiter la partie 3.
2. **Détermination de la capacité thermique du calorimètre** (20 minutes conseillées)

Mettre en œuvre le protocole suivant :

* + Verser une masse d’eau *meau* = 300 g de capacité thermique massique *ceau* à température ambiante dans un calorimètre de capacité thermique *Ccalorimètre*.
  + Attendre l’équilibre thermique et mesurer la température θi de l’eau.
  + Faire chauffer de l’eau jusqu’à environ 90°C dans une bouilloire électrique. Prélever environ 200 g de cette

eau chaude. Mesurer sa masse *m1* et sa température θ1 puis l’introduire aussitôt dans le calorimètre.

* + Fermer le calorimètre, attendre l’équilibre thermique et mesurer la température θf de l’eau.

Noter les mesures et les résultats obtenus :

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

En établissant un bilan énergétique sur le système isolé {eau + calorimètre}, on obtient la relation : 𝑚1∙𝑐𝑒𝑎𝑢 • (θ𝑓 − θ1) + 𝑚𝑒𝑎𝑢*C*• 𝑐𝑒𝑎𝑢 • du calorimètre.(θ𝑓 − θ𝑖) + 𝐶𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 • (θ𝑓 − θ𝑖) = 0

En déduire la valeur de la capacité thermique *calorimètre*

*A partir du bilan énergétique, on tourne la formule de façon à trouver Ccalorimètre :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **APPEL n°2** |  |
| 🖐 | **Appeler le professeur pour lui présenter les mesures ou en cas de difficulté** | 🖐 |

*Ccalorimètre=* (𝑚1∙𝑐𝑒𝑎𝑢 • (θ𝑓 − θ1) + 𝑚𝑒𝑎𝑢 • 𝑐𝑒𝑎𝑢 • (θ𝑓 − θ𝑖))/(θ𝑓 − θ𝑖)

**4. Détermination de la capacité thermique du matériau en céramique** (15 minutes conseillées)

Mettre en œuvre le protocole suivant :

* Verser une masse d’eau *meau* = 500 g de capacité thermique massique *ceau* à température ambiante dans un calorimètre de capacité thermique *Ccalorimètre.*
* Attendre l’équilibre thermique et mesurer la température θi de l’eau.
* Ajouter les morceaux de céramique de masse *m2* de capacité thermique massique inconnue *c2* chauffés à

la température θ2 dans le bain d’eau bouillante.

* Fermer le calorimètre, attendre l’équilibre thermique et mesurer la température θf de l’eau.

Noter les mesures et les résultats obtenus.

…………………………………………………………………………………………………..……….………..……………….

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

En établissant un bilan énergétique sur le système isolé {eau + calorimètre + céramique}, on obtient la relation :

𝑚2 • 𝑐2 • (θ𝑓 − θ2) + 𝑚𝑒𝑎𝑢 • 𝑐𝑒𝑎𝑢 • (θ𝑓 − θ𝑖) + 𝐶𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 • (θ𝑓 − θ𝑖) = 0

La capacité thermique massique de l’échantillon peut alors être obtenue par la relation :

En déduire la capacité thermique massique du matériau à disposition.𝑐2 =[𝑚𝑒𝑎𝑢•𝑐𝑒𝑎𝑢𝑚 +2𝐶•(𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚θ2 − èθ𝑡𝑟𝑒𝑓)]•(θ𝑓 −θ𝑖)

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..……………….

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | **APPEL n°3** |  |
| 🖐 | **Appeler le professeur pour lui présenter les mesures ou en cas de difficulté.** | 🖐 |
|  |  |  |

**5. Exploitation des résultats** (5 minutes conseillées)

À l’aide des résultats obtenus, indiquer si le matériau testé est un meilleur accumulateur que le fer.

*On compare la capacité thermique massique du matériau à celle du fer : si celle du matériau est inférieure à celle du fer, alors le fer est le meilleur accumulateur (d’après la déduction faite à la 1ère partie : plus « c » est grand, plus l’effusivité thermique « E », càd la capacité du matériau à absorber, est grande), et inversement.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **APPEL FACULTATIF** |  |
| 🖐 | **Appeler le professeur en cas de difficulté** | 🖐 |

**Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.**