NOTICE AVIMECA

|  |  |
| --- | --- |
| Pour ouvrir un fichier vidéo (onglet « Fichiers ») |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour adapter la taille de l’image à l’écran (onglet « Clip »)puis « ok » sur la fenêtre suivante. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour déposer un repère orthonormé (onglet « Etalonnage ») |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour utiliser la loupe |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour définir l’échelle (onglet « Etalonnage »)* poser un premier point à une extrémité du repère de longueur présent sur la vidéo ;
* poser un deuxième point à l’autre extrémité ;
* indiquer la longueur dans le cadre vert.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour avancer jusqu’à la première image « pointable » |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour définir l’origine des dates à la première image pointable.  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour commencer le pointage (onglet « Mesures ») |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour enregistrer le tableau de valeurs au format texte :Choisir « point-virgule » dans la fenêtre suivante. |  |